**Технические характеристики ПАЗ 320302-08**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кузова | несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота | 7130/2410/2880 |
| Высота потолка в салоне, мм  | 1985 |
| База, мм | 3800 |
| Количество / ширина дверей | 2/650 |
| Мин. радиус разворота, м  | 8,1 |
| Масса снаряженная/полная, кг  | 5225/8500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3500/5000 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 39(21) |
| Объем багажных отсеков, м3 | 1,5 ( для междугородней модели) |
| Емкость топливного бака, л  | 105 |
| Шасси, мост  | КААЗ |
| Рулевой механизм  | Рулевой привод  с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры  по осям, с ABS |
| Вентиляция  | Принудительная и  естественная, через форточки и потолочные люки  |
| Система отопления  | Салонные отопители |
| Шины  | 245/70 R 19,5’’ |

**Агрегатные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Двигатель (бензиновый)** | ЗМЗ 5234.20 |
| **Количество и расположение цилиндров** | 8V под углом 90° |
| **Нормы экологической безопасности Е** | ЕURO-4 |
| **Рабочий объем, л** | 4,67  |
| **Мощность двигателя, кВт (л.с.)** | 90 (122,4) при 3200 мин-1 |
| **Макс. крутящий момент, Нм** | 298 при 2250 мин-1 |
| **Расположение** | Переднее, продольное |
| **Максимальная скорость, км/ч** | 85 |
| **КПП** | ГАЗ-3307 |